[bookmark: _GoBack]一、货物明细及数量：自动化超声检测系统 一套
二、技术要求
1、自动化超声检测系统一套，包括自动化扫查系统、超声数据采集及分析系统、高频探头1支、平台及水槽、显示器；
2、自动化扫查系统：要求采用六轴协作机械臂，协作机械臂重复定位精度≤0.5mm，负载≥5 kg；
3、超声数据采集及分析系统：超声通道数≥4通道，软件具备A/B/C扫描分析功能；
4、高频探头：点聚焦高频探头；
5、平台及水槽：平台要求全钢结构，水槽要求采用亚克力材料，尺寸要求1300×1000×500mm；
6、显示器：显示器应通过活动按照于平台上，可以多自由度转动。
7、整套检测系统要求实现2mm钨+1mm铜+30mm铜复合材料的曲面、曲面平面、斜面的多种轨迹检测，要求检出两层结合面上φ1mm平底孔圆形图像，且信噪比≥12dB。
